1 str.

Wir sind ein schnellwachsendes Unternehmen aus München, das sich auf Holz spezialisiert hat. Bei uns erhalten Sie Bauholz in verschiedenen Qualitätsstufen, Stärken und Längen – ganz nach Ihren Wünschen. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an professionell getrocknetem Schnittholz, welches Ihren Qualitätsansprüchen gerecht wird. Sie finden in unserem Sortiment alle gängigen Laubhölzer und Nadelholzarten. Das Lieferprogramm orientiert sich an den von Zimmerei, Holzbau und Bauindustrie nachgefragten Produkten.

2 str.

Schnittholz ist das Produkt, was bei der Verarbeitung im Sägewerk aus dem Rundholz produziert wird. Das frisch eingeschnittene Holz besitzt zunächst noch keine bauaufsichtliche Zulassung für die Verwendung als [Bauholz](https://de.wikipedia.org/wiki/Bauholz) für tragende oder aussteifende Zwecke. Hierfür muss es zunächst auf eine [Holzfeuchte](https://de.wikipedia.org/wiki/Holzfeuchte) von max. 20 % [getrocknet](https://de.wikipedia.org/wiki/Holztrocknung) und dann anhand der in der DIN 4074 festgelegten Kriterien nach der Tragfähigkeit sortiert werden.

Unbesäumtes Schnittholz auf Anfrage

BAUHOLZ

Dachlatten

Dachssparren

Bodenbalten

Tragebalken

Na wse str.

KVH Kiefer/ Fichte Qualitätsklasse A, AB kann nach Ihren Maß-Angaben geschnitten werden.

-naturfeucht

-16%-18% Wassergehalt

-individuell auf Anfrage

Lieferung Deutschlandweit, mind. Bestellmenge 1 Lkw.

Unsere Paletten werden mit hochwertigen Sägelinien angefertigt und können nach Ihren Maß-Angaben angepasst werden.

Europaletten können vielseitig eingesetzt werden, wie beispielsweise:

* Lagerung und Transport
* Möbelbau
* Stauen

**Für Ihr individuelles Angebot kontaktieren Sie uns bitte unter …Tel…. oder per E-Mail an: balbla@info.de**

Holzbriketts sind für jeden Holz-, Kamin- und Kachelofen geeignet und werden aus trockenem, unbehandelten Weichholz, Hartholz oder gemischtem Holz unter hohem Druck und ohne Zusatz von Bindemitteln zu gleichmäßig großen und harten Briketts gepresst.

6mm oder 8mm Durchmesser